Sketch Misura della temperatura con diodo raddrizzatore
/* 3
Legge i due segnali analogici come differenza di potenziale ai capi del diodo e misura la tensione di soglia. La
variazione è minima (linea verde del grafico) e si può apprezzare solo con l’ausilio di una fonte esterna di
calore o amplificando il segnale. Se la fonte esterna di calore agisce sul LM336 si nota che il componente
reagisce mantenendo costante la tensione di riferimento (Linea blu del grafico)
*/

void setup ()
{
 Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
int Vin_1 = analogRead(A1);
int Vin_2 = analogRead(A2);
Serial.print(Vin_1); Serial.print("\t"); Serial.print(Vin_2);
Serial.print("\t"); Serial.print("Delta V = "); Serial.println(Vin_1-Vin_2);
delay (100); // 1000 per monitor seriale
}