/* 2
Legge le variazioni di temperatura mediante sensore NTC. Al superamento della temperatura prefissata un
segnale ad onda quadra viene inviato al buzzer e il led rimane acceso per segnalare l’avvenuto allarme.
*/
int Temp=0;
void setup ()
{
Serial.begin(9600);
pinMode (3, OUTPUT);
delay (5000); // Assestamento sensore NTC (Nella realtà occorre qualche minuto).
}
void loop ()
{
Temp = analogRead(A0);
Serial.println(Temp);
 if(Temp > 700) // Valore da cambiare a piacere
 {
 digitalWrite(3, HIGH); // Led rosso di avvenuto allarme
 tone(7,300); // Pin digital 7 con onda quadra a 300 Hz
 delay (1000);
 noTone(7); // Onda quadra off
 delay (500);
 }
delay (200);
}
