/* 4
Usa il collegamento reostatico del potenziometro per misurare il valore di corrente che scorre in un ramo
circuitale.
*/
float R = 0.47; // Inserire qui il valore della resistenza R2 in KOhm
void setup ()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
float Vin = analogRead (0) *5.0/1023.0; // Valore di ingresso in volt
float I= Vin/R; // Valore di corrente in mA
Serial.print("Vin = "); Serial.print(Vin); Serial.print(" V"); Serial.print("\t\t"); // Doppia tabulazione
Serial.print("I2 = "); Serial.print(I,3); // Stampa le prime tre cifre dopo la virgola
Serial.println(" mA"); // Dopo la stampa, ritorno a capo
delay (500);
}