/* Sommario:
1) Inizializza la comunicazione seriale col monitor.
2) Legge le variazioni di resistenza indotte dalla rotazione dell'alberino del potenziometro in variazioni
di tensione.
3) Visualizza il risultato sul monitor.
*/
void setup ()
{
// 1) Inizializza la comunicazione seriale col monitor
 Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
// 2) Legge le variazioni di resistenza indotte dalla rotazione dell'alberino del potenziometro in variazioni di
tensione.
int pot = analogRead(A0); // Il valore restituito è un numero intero con range 0-1023

 // 3) Visualizza il risultato sul monitor seriale
Serial.print("Valore Ingresso A0= "); Serial.println(pot);
 delay (100); // 100 per il plotter, 1000 per monitor seriale
}