Sketch Display I2C
/* 1
Utilizzo di un Display con circuiteria I2C
*/
#include <Wire.h> // Per gestire il protocollo I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Per gestire il flusso dati dal display ad Arduino
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Imposta l'indirizzo del display a 0x27 per 16 caratteri per 2 linee
void setup ()
{
 lcd.init(); // inizializza il display
 lcd.backlight(); //accende la retroilluminazione
}
void loop ()
{
 // Scrittura dei testi sul display
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("CORSO ARDUINO ED");

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("ELEM.DI ROBOTICA");
}