Sketch prova circuito a ponte
/* 1
Invia in sequenza due segnali digitali per attivare il circuito a ponte del motore invertendo il senso
di marcia.
*/
void setup ()
{
pinMode (10, OUTPUT);
pinMode (11, OUTPUT);
digitalWrite(10, LOW); // Indispensabile per tenere spento il motore
digitalWrite(11, LOW); // Indispensabile per tenere spento il motore
}
void loop ()
{
digitalWrite (10, HIGH);
delay (3000);
digitalWrite (10, LOW);
delay (500);
digitalWrite (11, HIGH);
delay (3000);
digitalWrite(11, LOW);
delay (500);
}