/* 1
Legge le variazioni di temperatura mediante sensore NTC. Utilizzare lo schema a partitore con tensione di
uscita proporzionale alla temperatura.
*/
void setup ()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
int Vin = analogRead(A0); // Range di valori da 0 a 1023
Serial.println(Vin);
delay (100); // Usare >= 1000 per monitor seriale
}