Sketch con fotoresistenza a partitore di tensione
/* Montare uno dei due circuiti e sperimentare le variazioni di tensione in funzione delle variazioni di
luminosità. L’alimentazione può essere prelevata dalla scheda Arduino. Con un opportuno coefficiente
correttivo il valore acquisito può essere convertito in Lux. È consigliato far uso del plotter seriale per
visualizzare il grafico.
*/
int Fr;
void setup ()
{
 Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
 Fr = analogRead (0); // Legge l'ingresso analogico A0 (Valore restituito da 0 a 1023).
 delay (500);
 Serial.println(Fr);
}